ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 17.

Описание работ: 
- Изготовление и монтаж деревянных оконных блоков, подготовка рабочей документации, согласованной с главным архитектором проекта, с прорисовкой вида окна и его профилей. 
Исполнительную документацию предоставить в 2-х печатных экземплярах, заверенных руководителем фирмы подрядчика и на электронном носителе (Чертеж AutoCAD (.dwg) 2010).

2. Строительно-монтажные работы
Общие сведения СМР:
Все строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, действующими нормами и правилами на производство работ. Подбор материалов осуществить согласно проектной документации, в случае отсутствия некоторых позиций необходимо подобрать аналог самостоятельно (перед закупкой предварительно утвердить с Заказчиком). Все изменения в ходе производства работ необходимо заранее согласовывать с представителем Заказчика. 
Все позиции проектной документации подразумевают покупку материалов за счет подрядчика, если иное не обговорено с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать современным нормам ГОСТ и иметь сертификаты соответствия (предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации). 
Работы выполнять строго в соответствии с утвержденным (до начала строительства) графиком производства работ, предоставленным Заказчику, подрядной организацией. Срок выполнения работ не превышает 60 календарных дней с момента заключения договора.
Необходимо своевременно вести журнал производства работ и прочую сопутствующую документацию.
По завершению каждого этапа работ надлежащим образом оформлять акты приемки скрытых работ, а также вести периодическую фото-фиксацию. Скрытые работы, не зафиксированные актами, приниматься не будут.
Состав работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Монтаж окно для ОКН

	1
	ОК-1 (2000х920)
	шт
	33
	См. в приложениях

	2
	ОК-2 (2000х995)
	шт
	53
	

	3
	ОК-3 (2000х1025)
	шт
	6
	

	4
	ОК-4 (950х850)
	шт
	7
	

	5
	ОК-5 (1675х900)
	шт
	19
	

	6
	ОК-6 (1675х975)
	шт
	18
	

	7
	ОК-6а (1615х975)
	шт
	5
	

	8
	ОК-6б (1495х975)
	шт
	8
	

	9
	ОК-7 (1675х1015)
	шт
	4
	

	10
	ОК-7а (1475х1015)
	шт
	1
	

	11
	ОК-7б (1645х1015)
	шт
	3
	

	12
	ОК-8 (1465х790)
	шт
	1
	

	13
	ОК-9 (1920х1090)
	шт
	3
	

	14
	ОК-10 (2095х1060)
	шт
	5
	

	15
	ОК-11 (2010х990)
	шт
	3
	

	16
	ОК-12 (1480х975)
	шт
	40
	

	17
	ОК-13 (1570х1090)
	шт
	5
	

	18
	ОК-13а (1480х1090)
	шт
	3
	

	19
	ОК-14 (1920х1430)
	шт
	1
	

	
	ИТОГО
	шт
	218
	



Перед изготовлением провести контрольные замеры и согласовать. 

3. Состав исполнительной документации
· Титульный лист
· Реестр исполнительной документации
· Акты на скрытые работы, акты промежуточных приемок (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика).
· Исполнительные чертежи (с нанесением всех фактических размеров)
· Сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны, техническую документацию заводов-изготовителей на материалы, акты входного контроля (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика)
· Приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за производство работ и технику безопасности на время ремонта, СРО монтажной организации. 
· иная документация по требованию Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1 Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- Постановление №1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная версия СНиП 12-01-2004;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 Актуализированная версия СНиП 12-03-2001.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

4.2 Устанавливаемое оборудование и сети комплекса должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.
4.3 Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.
4.4 Подрядчик до начала работ по договору представляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных: 
-  за обеспечение охраны труда; 
-  за работу на высоте;
-  за пожарную безопасность;
- за электробезопасность;
Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.
4.5 Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.
4.6 Подрядчик обязан обеспечить использование помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания.
4.7 Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
5.1. Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
5.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
5.3. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Приложение 1 – Расчет количества материалов по изготовлению и монтажу оконных блоков
2. Приложение 2 – План здания
3. Приложение 3 – Спецификация оконных заполнений 

