Приложение №1 к Договору на выполнение работ
№_____________ от __________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на выполнение топографической съемки земельных участков в Октябрьском, Набережно-Морквашском, Верхнеуслонском, Печищинском СП Верхнеуслонского муниципального района

	1. 
	Наименование работ и вид объекта 
	 Разработка топографической съемки земельных участков, расположенных в Октябрьском, Набережно-Морквашском, Верхнеуслонском, Печищинском сельских поселениях Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

	2. 
	Данные о местоположении и границах площадки проектирования
	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Октябрьское, Набережно-Морквашское, Верхнеуслонское, Печищинское СП согласно Приложению №2.
Площадь топографической съемки 1262 Га (из них площадь съемки текущих изменений – 468 Га; площадь новой съемки – 794 Га).
Кадастровые номера земельных участков:
16:15:000000:2565; 16:15:121101:4625; 16:15:050601:45; 16:15:120601:1749; 16:15:150601:1258; 16:15:150601:2869
Заказчик предоставляет границы зоны выполнения топографической съемки в векторном формате в координатах МСК-16.

	3. 
	Функциональное назначение; уровень ответственности 
	 Для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории); нормальный.

	4. 
	Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта 
	1 этап работ - формирование цифровой модели местности в масштабе 1:500 в векторном формате (формат .dwg) в электронном варианте и объединение материалов топографической съемки в одну общую.
Срок – 30 календарных дней.
2 этап работ - согласование подземных коммуникаций объединенной топографической съемки с эксплуатирующими организациями о правильности их нанесения, с указанием материала и глубины заложения, модель местности в масштабе 1:500 в печатном варианте.
Срок – 20 календарных дней.

	5. 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности материалов изысканий
	 В соответствии с требованиями нормативно-технической документации по инженерным изысканиям.

	6. 
	Идентификационные сведения
о Заказчике
	

	7. 
	Идентификационные сведения
об исполнителе
	

	8. 
	Стоимость работ
	До 7 359 000 руб (из них 5 955 000 руб – осуществление новой топографической съемки; 1 404 000 руб – съемка текущих изменений).

	9. 
	Порядок оплаты работ
	-    Авансовый платеж в размере До 2 207 700 рублей (два миллиона двести семь тысяч семьсот рублей) подлежит оплате в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Договора;
- окончательная оплата в размере 5 151 300 рублей (пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста рублей) производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии, что работы выполнены в соответствии с Заданием надлежащим образом и в установленные сроки.

	10. 
	Основание для производства изысканий 
	 Договор на выполнение работ 
№ __________ от __________ г.

	11. 
	Цель и задачи инженерных изысканий
	 Цели:
получение исходных топографо-геодезических данных: инженерно-топографических планов в графическом и/или цифровом видах представления информации; сведений о координатах и отметках точек местности; количественных характеристик развития опасных природных процессов и техногенных воздействий; сведений об инженерных коммуникациях, иных материалов и данных, необходимых для разработки схемы планировочной организации земельного участка расположения проектируемого объекта капитального строительства и обеспечения выполнения других видов инженерных изысканий.

Задачи:
- создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа местности 0.5 м.;
- нанесение красных линий (при наличии);
-согласования полноты и правильности нанесения инженерных коммуникаций (сооружений) с собственниками (эксплуатирующими организациями);
- выпуск технических отчетов.

	12. 
	Система координат, система высот
	 МСК-16, Балтийская 1977 г.

	13. 
	Дополнительные требования
	Цифровая модель местности в масштабе 1:500 в векторном формате (формат .dwg) в электронном варианте.

Произвести согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями о правильности их нанесения, с указанием материала и глубины заложения.

	14. 
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых
необходимо выполнять инженерные изыскания
	·  СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная; редакция СНиП 11-02-96»;
·  СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические; изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 11-104-97 Система нормативных документов в строительстве. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
·  СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»;
·  Постановление от 29 ноября 2019 года №4230. Об утверждении порядка формирования и ведения карты (плана) инженерных коммуникаций и строительства г. Казани;
·  Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
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Приложение №2 к Договору на выполнение работ
№_____________ от __________ г.
Схема границ участка инженерных изысканий
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