

Техническое задание
на согласование, изготовление и монтаж информационных конструкций
Объект: Производственно - логистический парк «Вертелевка», г. Казань
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования
	Примечания

	Общие сведения/Основные данные:

	1.1.
	Заказчик:
	
	

	1.2.
	Проектировщик:
	Определяется тендером
	

	1.3.
	Предмет проектирования:
	- Согласование конструкции с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством Российской Федерации (учитывая подготовку необходимой для согласования документации и внесение изменений в процессе согласования в соответствии с замечаниями согласующих органов);

- Изготовление конструкции по согласованным параметрам;
- Монтаж конструкции на объекте Заказчика;

- Подготовка исполнительной документации.
	

	1.4.
	Основания для проектирования:
	1. Договор на проектирование и согласование конструкций.
2. Настоящее техническое задание.
	

	1.5.
	Объект:
	РТ, г. Казань, Производственно - логистический парк «Вертелевка»
Предполагаемый участок установки конструкции «Стела»: 16:16:120601:19382
	

	1.6.
	Исходные данные для проектирования предоставляемые заказчиком:
	Приложение 1 – Проект благоустройства и озеленения территории Производственно - логистического парка «Вертелевка».
Приложение 2 – Визуальная концепция информационной конструкции – Стелы.

Выбранному исполнителю работ дополнительно будет передан Brendbook компании – Заказчика.
	

	Требования к проектным решениям:

	2.1.
	Требования к выполнению работ:
	Работы выполнить в полном соответствии с действующими требованиями.
В стоимость работ включается:

- На основании представленного Заказчиком эскиза Стелы (см. Приложение 2), Подрядчик обязан подготовить полный комплект всей необходимой для согласования документации (включая  проект благоустройства территории при наличии требований от согласующих органов);

- Подрядчик согласовывает внешний вид, место расположения, и прочие характеристики, необходимые для монтажа конструкции с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Подрядчик закупает весь необходимый материал и изготавливает конструкцию; 

- Подрядчик осуществляет монтаж конструкции на объекте в соответствии с требованиями УАиГ;

- Подрядчик осуществляет подготовку полного комплекта исполнительной документации, включающего чертежи конструктивных решений, расчет ветровых нагрузок, монтажные схемы и пр.
В процессе выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком все изменения, касающиеся внешнего вида и конструктива Стелы. 
	

	2.2.
	Общие требования к выполняемым работам и требования к конструктивным решениям
	Требования к конструктивным решениям

Конструкция «Стела» представляет собой вертикальный элемент с указанием наименования производственного парка и логотипа Заказчика.

Конструкция должна быть устойчива к ветровым нагрузкам.
Цвет конструкции должен соответствовать утвержденному Brendbook компании.

Внешняя облицовка конструкции – металлические композитные панели (возможны изменения при наличия замечаний от УАиГ).

Подсветка: горизонтальные и вертикальные световые вставки, все буквы и логотипы в соответствии с визуализацией (Приложение 2).

Все металлические элементы каркаса должны быть оцинкованы и окрашены порошковой краской.
	

	2.3.
	Количество экземпляров проектной документации.
	1 экз. на бумажном носителе с штампами и печатями, 1 экз. в электронно-цифровой форме (файлы в формате «PDF», «Word» и «DWG»).
	

	2.4.
	Срок исполнения
	Срок завершения работ:
1. Разработка концепций и направление на согласование Заказчику – 30 календарных дней;
2. Согласование выбранных конструкций с УАиГ – 1 месяц после согласования с Заказчиком.
	


