Техническое задание
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований

	1
	Заказчик
	ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АС – фонд строительный»

	2
	Объект
	5-7-этажная гостиница, по адресу г.Казань, Вахитовский 
район, ул.Бутлерова, 25

	3
	Цель работ
	Обследование технического состояния строительных конструкций здания

	4
	Состав работ
	согласно ГОСТ 31937-2011 необходимо выполнить следующие работы:
 изучение проектной и исполнительной документации (при наличии);
 сплошное натурное освидетельствование строительных конструкций здания на предмет выявления дефектов и повреждений, а также отступлений от строительных норм;
 графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений. Фото-фиксация существенных дефектов и повреждений;
 контрольные обмеры и инструментальные измерения геометрических параметров строительных конструкций с выявлением узлов примыканий, сопряжений конструкций между собой, фиксация отклонений от строительных норм;
 определение фактической прочности стеновых материалов (кирпича и раствора) неразрушающим методом с использованием прибора УКС-МГ4С и ИПС–МГ4.01;
 определение фактической прочности бетона несущих конструкций неразрушающими методами, приборами УКС-МГ4С, ИПС-МГ4.01 и ПОС50МГ4 «Скол»;
 определение фактических параметров армирования железобетонных конструкций (местоположение, диаметр, толщина защитного слоя) неразрушающим методом (с использованием прибора ИПА-МГ4.01) и путем вскрытия отдельных участков;
 обследование конструкций из монолитного бетона на предмет наличия дефектов и повреждений (пустот, трещин) с использованием прибора УКС-МГ4С;
 контроль уровней и вертикальности элементов конструкций электронным тахеометром;
 откопка шурфов около фундаментов здания с обратной засыпкой (за счет заказчика);
 выявление причин возникновения обнаруженных дефектов и повреждений;
 проведение поверочных расчетов с учетом результатов обследования;
 составление заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания и пригодности их для нормальной и безопасной эксплуатации по назначению; 
 разработка рекомендаций по ремонту повреждённых элементов строительных конструкций, а также технических решений по усилению ослабленных элементов несущих конструкций.

	5
	Документы, передаваемые Заказчиком для выполнения работ по договору Исполнителю (при наличии)
	− Рабочая документация
− Заключение Госэкспертизы

	6
	Обязательные условия для проведения работ по обследованию со стороны Заказчика
	− предоставляет доступ ко всем помещениям и конструкциям;
− согласовывает места вскрытий и шурфов

	7
	Требования к оформлению документации
	Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (в формате DWG и PDF), включая файлы и/или материалы расчетных моделей.

	8
	Срок выполнения работ
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